File README di KTP Ware per sistemi Windows
Copyright {c}2004 Elantech Devices Corp.

Contenuto
1. Installazione
 1.1 Installazione standard
 1.2 Installazione da "Gestione periferiche"

2. Disinstallazione (rimozione totale)

3. Note
  3.1 Connessione del mouse esterno
  3.1.1 Connessione di InteliMouse Explorer
  3.1.2 Connessione alla porta USB
  3.1.3 Operazioni con il mouse esterno (quando la porta PS/2 è connessa)

 3.2 Funzione Zoom
 3.3 Azioni da effettuare quando viene deselezionata la funzione Inizializzazione rapida
 3.4 Disposizione schermo (risoluzione)
 3.5 Operazione di blocco trascinamento

1. Installazione
Questo driver è da utilizzare esclusivamente con Windows 2000/XP. 
Esso non verrà eseguito su alcun altro sistema operativo.
Il programma di impostazione standard verrà eseguito soltanto su Windows 2000/XP.
Non sarà possibile eseguire la configurazione su sistemi operativi differenti.
1.1 Installazione standard
Eseguire il file Setup.exe e installare KTP Ware

1.2 Installazione da "Gestione periferiche".
Il processo di installazione può essere eseguito anche da Gestione periferiche senza avviare il file Setup.exe.
Tuttavia, se si esegue questo tipo di installazione, non sarà disponibile il Readme del prodotto.
Per eseguire l'installazione da Gestione periferiche, attenersi alla seguente procedura:

Passi per Windows XP:
1) Fare clic su "Start" sul desktop di Windows.
2) Selezionare "Impostazioni".
3) Fare clic su "Pannello di controllo".
4) Fare doppio clic sull'icona "Sistema" nel "Pannello di controllo".
5) Selezionare la scheda "Hardware" in "Proprietà del sistema".
6) Fare clic sul pulsante "Gestione periferiche".
7) Fare doppio clic sull'icona "Mouse e altre periferiche di puntamento" in "Gestione periferiche".
8) Fare doppio clic sull'icona "Mouse compatibile PS/2".
9) Selezionare la scheda "Driver" in "Proprietà - Mouse".
10) Fare clic sul pulsante "Aggiorna driver..." .
11) Selezionare il pulsante di opzione accanto a "Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)" in "Aggiornamento guidato hardware".
12) Fare clic sul pulsante "Avanti>".
13) Selezionare il pulsante di opzione accanto a "Non effettuare la ricerca. La scelta del driver da installare verrà effettuata manualmente."
14) Fare clic sul pulsante "Avanti>".
15) Fare clic sul pulsante "Disco driver..." .
16) Fare clic sul pulsante "Sfoglia..." in "Installazione da disco floppy".
17) Passare alla directory in cui si trova driver, selezionare "ktp.inf" in "Individua file",
    quindi fare clic sul pulsante "Apri".
18) Fare clic sul pulsante "OK" in "Installazione da disco floppy".
19) Selezionare "Elantech TouchPad" in "Modello" e fare clic sul pulsante "Avanti>".
20) Se viene visualizzato l'avviso driver per "Installazione hardware", fare clic sul pulsante "Continua".
21) Il driver specificato per il mouse verrà installato sul sistema.
22) Fare clic sul pulsante "Fine" in "Aggiornamento guidato hardware".
23) Fare clic sul pulsante "Chiudi" nella finestra "Proprietà - Mouse".
24) Una volta richiesto di riavviare il sistema dalla finestra "Modifica delle impostazioni del sistema", selezionare "Sì" e riavviare.

Passi per Windows 2000:
1) Fare clic su "Start" sul desktop di Windows.
2) Selezionare "Impostazioni".
3) Fare clic su "Pannello di controllo".
4) Fare doppio clic sull'icona "Sistema" nel "Pannello di controllo".
5) Selezionare la scheda "Hardware" in "Proprietà del sistema".
6) Fare clic sul pulsante "Gestione periferiche".
7) Fare doppio clic sull'icona "Mouse e altre periferiche di puntamento" in "Gestione periferiche".
8) Fare doppio clic sull'icona "Mouse compatibile PS/2".
9) Selezionare la scheda "Driver" in "Proprietà - Mouse".
10) Fare clic sul pulsante "Aggiorna driver..." .
11) Fare clic sul pulsante "Avanti>".
12) Nell'"Aggiornamento guidato driver", fare clic sul pulsante di scelta accanto a "Visualizza un elenco dei
    driver noti per questa periferica, per consentire di scegliere un driver specifico".
13) Fare clic sul pulsante "Avanti>".
14) Fare clic sul pulsante "Disco driver..." .
15) Fare clic sul pulsante "Sfoglia..." in "Installazione da disco floppy".
16) Passare alla directory in cui si trova driver, selezionare "ktp.inf" in "Individua file",
    quindi fare clic sul pulsante "Apri".
17) Fare clic sul pulsante "OK" in "Installazione da disco floppy".
18) Selezionare "Elantech TouchPad" in "Modello" e fare clic per due volte sul pulsante "Avanti>".
19) Se viene visualizzato l'avviso driver "Firma digitale non trovata", fare clic sul pulsante "Sì".
20) Il driver specificato per il mouse verrà installato sul sistema.
21) Fare clic sul pulsante "Fine" in "Aggiornamento guidato driver".
22) Fare clic sul pulsante "Chiudi" nella finestra "Proprietà - Mouse".
23) Una volta richiesto di riavviare il sistema dalla finestra "Modifica delle impostazioni del sistema", selezionare "Sì" e riavviare.

2. Disinstallazione (rimozione totale)
1) Fare clic sul pulsante "Start" sul desktop di Windows.
2) Selezionare "Pannello di controllo".
3) Fare doppio clic sull'icona "Installazione applicazioni".
4) Selezionare "KTP Ware PS2-WDM 5.0.0.0" e fare clic sul pulsante "Cambia/Rimuovi".
5) Quando richiesto di confermare l'eliminazione nella finestra "Conferma rimozione file", fare clic sul pulsante "Sì".
6) Una volta richiesto di riavviare il sistema dalla finestra "Disinstallazione completa", selezionare "Sì" e riavviare.

3. Note
Questa sezione è relativa ai casi per cui è necessaria una particolare attenzione.

3.1 Connessione del mouse esterno
In questa sezione vengono riportate le informazioni sulla connessione di un mouse alla porta PS/2 o alla porta USB.

3.1.1 Connessione di InteliMouse Explorer
Se si utilizza InteliMouse Explorer, collegarlo alla porta USB.  
Se collegato alla porta PS/2 mediante un connettore di conversione PS/2, il mouse potrebbe non funzionare correttamente, a seconda delle condizioni impostate.  
Se invece è collegato alla porta USB, il mouse funzionerà correttamente.  
(Alcune funzioni assegnate ai pulsanti nella finestra "Proprietà - Mouse" potrebbero non essere attive.)

3.1.2 Connessione alla porta USB
Se collegato a una porta USB, il mouse funzionerà correttamente. (Alcune funzioni assegnate ai pulsanti nella finestra "Proprietà - Mouse" potrebbero non essere attive.)

3.1.3 Operazioni con il mouse esterno (quando la porta PS/2 è connessa)
(1) Dall'attivazione del PC fino al funzionamento del mouse esterno, tutte le operazioni verranno effettuate mediante la modalità touchpad interna (le proprietà del touchpad verranno visualizzate anche nella finestra "Proprietà - Mouse"). La modalità touchpad può essere annullata spostando il mouse esterno (è possibile tornare alla modalità standard dalla finestra "Proprietà - Mouse").

(2) Se il proprio modello dispone sia di pointing stick che di touchpad, leggere le informazioni riportate di seguito.

Operazioni possibili se è impostata l'opzione "Stick soltanto":
Se è stata impostata l'opzione "Stick soltanto", non sarà possibile utilizzare il mouse esterno, in quanto sono consentite soltanto le operazioni mediante lo stick. Per utilizzare il mouse esterno, è necessario impostare le opzioni "Touchpad soltanto" o "Entrambi".

Per impostare queste opzioni:
1) Fare doppio clic sull'icona "Mouse".
2) Selezionare la scheda "Impostazione rapida" nella finestra "Proprietà - Mouse".
3) Selezionare il pulsante di opzione accanto a "Touchpad soltanto" o "Entrambi" in "Abilita dispositivo di puntamento".
4) Fare clic sul pulsante "Applica".
5) Fare clic sul pulsante "OK".

3.2 Funzione Zoom
Se le funzioni di zoom sono state assegnate ai pulsanti del mouse, per alcune applicazioni si verifica quanto segue:

[Esempio]
In Word/Excel
Funzione Zoom avanti: ingrandisce ogni pagina
Funzione Zoom indietro: riduce ogni pagina

In Internet Explorer (IE)
Funzione Zoom avanti: riduce i font
Funzione Zoom indietro: ingrandisce 

i fontCiò si verifica a causa delle differenti specifiche delle applicazioni.

3.3 Azioni da effettuare quando viene deselezionata l'opzione Inizializzazione rapida
Se l'opzione Inizializzazione rapida viene deselezionata, alcuni funzioni del touchpad potrebbero non essere attive.

Per impostare Inizializzazione rapida:
1) Fare doppio clic sull'icona "Mouse".
2) Selezionare la scheda "Hardware" nella finestra "Proprietà - Mouse".
3) Fare clic sul pulsante "Proprietà".
4) Selezionare la scheda "Impostazioni avanzate" nella finestra "Elantech TouchPad  - Proprietà".
5) Selezionare la casella di spunta accanto a "Inizializzazione rapida".
6) Una volta richiesto di riavviare il sistema dalla finestra "Modifica delle impostazioni del sistema", selezionare "Sì" e riavviare.

3.4 Disposizione schermo (risoluzione)
La parte inferiore della finestra "Proprietà - Mouse" non viene visualizzata se la risoluzione dello schermo è impostata su 640 x 480 pixel.  Impostare la risoluzione su 800 x 600 pixel o superiore.

3.5 Operazione di blocco trascinamento
Se il proprio modello dispone sia di pointing stick che di touchpad, leggere le informazioni riportate di seguito.

Operazione di blocco trascinamento:
La funzione di blocco trascinamento può essere annullata se viene toccato il pointing stick durante il blocco.
