Windows 시스템용 KTP Ware README 파일
Copyright {c}2004 Elantech Devices Corp.

목차
 1. 설치
 1.1 표준 설치
 1.2 "장치 관리자"에서 설치

2. 설치 제거(전체 삭제)

3. 참고
 3.1 외부 마우스 연결
  3.1.1 InteliMouse Explorer 연결
  3.1.2 USB 포트 연결
  3.1.3 외부 마우스 조작(PS/2 포트 연결 시)

 3.2 확대/축소 기능
 3.3 빠른 초기화 선택이 제거된 경우의 조치
 3.4 화면 배열(해상도)
 3.5 드래그 잠금 조작

1. 설치
이 드라이버는 Windows 2000/XP 전용입니다. 이 드라이버가 다른 운영 체제에서는 실행되지 않음을 주지하십시오.
표준 설치는 Windows 2000/XP에서만 실행됩니다.
설치 프로그램은 다른 운영 체제에서는 실행되지 않습니다.

1.1 표준 설치
Setup.exe를 실행하고 KTP Ware를 설치하십시오. 

1.2 "장치 관리자"에서 설치
Setup.exe를 실행하지 않고 장치 관리자에서 설치할 수 있습니다.
그러나, 장치 관리자를 통해 설치하면 이 설치에 대한 Readme 파일의 사본이 시스템에 남지 않습니다.
장치 관리자에서 설치를 수행하려면 다음 단계를 수행하십시오. 

Windows XP용 단계:
1) Windows 데스크탑에서 "시작" 단추를 누르십시오.
2) "설정"을 누르십시오.
3) "제어판"을 누르십시오.
4) "제어판"에서 "시스템" 아이콘을 두 번 누르십시오.
5) "시스템 등록 정보"에서 "하드웨어" 탭을 누르십시오.
6) "장치 관리자" 단추를 누르십시오.
7) "장치 관리자"에서 "마우스 및 기타 포인팅 장치" 아이콘을 두 번 누르십시오.
8) "PS/2 호환 마우스"와 같은 마우스 아이콘을 두 번 누르십시오.
9) "마우스 등록 정보"에서 "드라이버"를 선택하십시오.
10) "드라이버 업데이트..." 단추를 누르십시오.
11) "하드웨어 업데이트 마법사"에서 "목록 또는 특정 위치에서 설치(고급)" 옆의 단일 선택 단추를 누르십시오.
12) "다음>" 단추를 누르십시오.
13) "검색하지 않습니다. 설치할 드라이버를 선택합니다." 옆의 단일 선택 단추를 누르십시오.
14) "다음>" 단추를 누르십시오.
15) "디스크를 가지고 있습니다..." 단추를 누르십시오.
16) "디스크에서 설치"에서 "찾아보기..." 단추를 누르십시오.
17) 드라이버가 있는 디렉토리로 변경하고 "파일 찾기"에서 "ktp.inf"를 누른 다음,
    "열기" 단추를 누르십시오.
18) "디스크에서 설치"에서 "확인" 단추를 누르십시오.
19) "모델"에서 "Elantech TouchPad"를 선택하고 "다음>" 단추를 누르십시오.
20) "하드웨어 설치"(드라이버 경고)가 표시되면 "계속 수행" 단추를 누르십시오.
21) 지정한 마우스 드라이버가 컴퓨터에 설치됩니다.
22) "하드웨어 업데이트 마법사"에서 "완료" 단추를 누르십시오.
23) "마우스 등록 정보"에서 "닫기" 단추를 누르십시오.
24) "시스템 설정 변경"에서 다시 시작 여부를 물으면 "예" 단추를 누르고 시스템을 다시 시작하십시오. 

Windows 2000용 단계:
1) Windows 데스크탑에서 "시작" 단추를 누르십시오.
2) "설정"을 누르십시오.
3) "제어판"을 누르십시오.
4) "제어판"에서 "시스템" 아이콘을 두 번 누르십시오.
5) "시스템 등록 정보"에서 "하드웨어" 탭을 누르십시오.
6) "장치 관리자" 단추를 누르십시오.
7) "장치 관리자"에서 "마우스 및 기타 포인팅 장치" 아이콘을 두 번 누르십시오.
8) "PS/2 호환 마우스"와 같은 마우스 아이콘을 두 번 누르십시오.
9) "마우스 등록 정보"에서 "드라이버"를 선택하십시오.
10) "드라이버 업데이트..." 단추를 누르십시오.
11) "다음>" 단추를 누르십시오.
12) "장치 드라이버 업그레이드 마법사"에서 "특정한 드라이버를 선택할 수 있도록
    이 장치에 적절한 드라이버 목록 표시" 옆의 단일 선택 단추를 누르십시오.
13) "다음>" 단추를 누르십시오.
14) "디스크를 가지고 있습니다..." 단추를 누르십시오.
15) "디스크에서 설치"에서 "찾아보기..." 단추를 누르십시오.
16) 드라이버가 있는 디렉토리로 변경하고 "파일 찾기"에서 "ktp.inf"를 누른 다음,
    "열기" 단추를 누르십시오.
17) "디스크에서 설치"에서 "확인" 단추를 누르십시오.
18) "모델"에서 "Elantech TouchPad"를 선택하고 "다음>" 단추를 두 번 누르십시오.
19) "디지털 서명을 찾을 수 없습니다."(드라이버 경고)가 표시되면, "예" 단추를 누르십시오.
20) 지정한 마우스 드라이버가 컴퓨터에 설치됩니다.
21) "장치 드라이버 업그레이드 마법사"에서 "완료" 단추를 누르십시오.
22) "마우스 등록 정보"에서 "닫기" 단추를 누르십시오.
23) "시스템 설정 변경"에서 다시 시작 여부를 물으면 "예" 단추를 누르고 시스템을 다시 시작하십시오. 

2. 설치 제거(전체 삭제)
1) Windows 데스크탑에서 "시작"을 누르십시오.
2) "제어판"을 누르십시오.
3) "제어판"에서 "프로그램 추가/제거" 아이콘을 두 번 누르십시오.
4) "KTP Ware PS2-WDM 5.0.0.0"을 선택하고 "변경/제거" 단추를 누르십시오.
5) "파일 삭제 확인"에서 삭제 여부를 물으면 "예" 단추를 누르십시오.
6) "설치 제거 완료"에서 다시 시작 여부를 물으면 "예" 단추를 누르고 시스템을 다시 시작하십시오. 

3. 참고
이 표제는 주의가 필요한 항목에 사용됩니다. 

3.1 외부 마우스 연결
이 표제는 마우스를 PS/2 포트 또는 USB 포트에 연결할 때의 제한사항에 대해 다룹니다. 

3.1.1 InteliMouse Explorer 연결
InteliMouse Explorer 사용 시, USB 포트에 연결하십시오. PS/2 변환 커넥터를 사용하여 PS/2포트에 연결하는 경우, 설정 조건에 따라 마우스가 올바로 작동하지 않을 수 있습니다. 마우스를 USB 포트로 연결하여 사용하는 것이 표준입니다. ("마우스 등록 정보"에서 지정한 일부 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.)

3.1.2 USB 포트 연결
마우스를 USB 포트로 연결하여 사용하는 것이 표준입니다.
("마우스 등록 정보"에서 지정한 일부 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.)

3.1.3 외부 마우스 조작(PS/2 포트 연결 시)
(1) PC 시작부터 외부 마우스 조작 시작 시까지, 내부 Touchpad 모드로 조작됩니다. ("마우스 등록 정보"에 Touchpad 등록 정보도 표시합니다.) Touchpad 모드는 외부 마우스를 움직이면 취소됩니다. ("마우스 등록 정보"도 표준으로 전환됩니다.)

(2) 사용자의 모델에 포인팅 스틱과 Touchpad가 모두 있는 경우, 다음을 읽으십시오. 

"스틱 전용"으로 설정 시의 조작:
"스틱 전용"으로 설정 시, 외부 마우스는 작동되지 않습니다(스틱 조작만이 가능합니다). 외부 마우스를 조작하려면, "Touchpad 전용" 또는 "모두"로 재설정해야 합니다.

설정 방법:
1) 작업 트레이에 저장된 "마우스" 아이콘을 두 번 누르십시오.
2) "마우스 등록 정보"에서 "빠른 설정"을 선택하십시오.
3) "포인트 장치 사용 기능"에서 "Touchpad 전용" 또는 "모두" 옆의 단일 선택 단추를 누르십시오.
4) "적용" 단추를 누르십시오.
5) "확인" 단추를 누르십시오. 

3.2 확대/축소 기능
단추 기능에 확대/축소가 등록된 경우, 일부 응용프로그램은 다음과 같이 작동할 수 있습니다. 

[예]
Word/Excel에서,
확대 기능: 각 페이지를 확대합니다.
축소 기능: 각 페이지를 축소합니다. 

Internet Explorer(IE)에서,
확대 기능: 글꼴을 작게 합니다.
축소 기능: 글꼴을 크게 합니다. 

이러한 현상은 응용프로그램 스펙에 의해 발생합니다. 

3.3 빠른 초기화 선택이 제거된 경우의 조치
빠른 초기화 선택이 제거된 경우, Touchpad의 일부 기능은 작동하지 않습니다. 

빠른 초기화 설정 방법:
1) 작업 트레이에 저장된 "마우스" 아이콘을 두 번 누르십시오.
2) "마우스 등록 정보"에서 "하드웨어" 탭을 선택하십시오.
3) "등록 정보" 단추를 누르십시오.
4) "Elantech TouchPad 등록 정보"에서 "고급 설정"을 선택하십시오.
5) "빠른 초기화" 옆의 선택란을 누르십시오(선택하십시오.)
6) "시스템 설정 변경"에서 다시 시작 여부를 물으면 "예" 단추를 누르고 시스템을 다시 시작하십시오. 

3.4 화면 배열(해상도)
화면 배열(해상도)을 640x480 픽셀로 설정하면 "마우스 등록 정보"의 맨 아래 부분이 표시되지 않습니다. 800x600 픽셀 이상으로 설정하십시오. 

3.5 드래그 잠금 조작
사용자의 모델에 포인팅 스틱과 Touchpad가 모두 있는 경우, 다음을 읽으십시오. 

드래그 잠금 조작:
드래그 잠금 중에 포인팅 스틱을 작동하는 경우, 드래그 잠금이 취소됩니다.
