Windows 系統的 KTP Ware README 檔
Copyright {c}2004 Elantech Devices Corp.

內容
1. 安裝
 1.1 標準安裝
 1.2 從「裝置管理員」安裝

2. 解除安裝（完全刪除）

3. 附註
 3.1 外部滑鼠連接
  3.1.1 InteliMouse Explorer 連接
  3.1.2 USB 埠連接
  3.1.3 外部滑鼠作業（連接 PS/2 埠時）

 3.2 放大 / 縮小功能
 3.3 取消勾選「快速起始設定」時的動作
 3.4 螢幕陣列（解析度）
 3.5 拖曳鎖定作業

1. 安裝
本驅動程式僅適用於 Windows 2000/XP。請注意，此驅動程式不可在其他任何作業系統上執行。
標準安裝只能在 Windows 2000/XP 上執行。
不能從其他作業系統執行安裝。

1.1 標準安裝
執行 Setup.exe 並安裝 KTP Ware

1.2 從「裝置管理員」安裝。
您不需執行 Setup.exe，即可從「裝置管理員」完成安裝作業。
但是，透過這種安裝作業，系統不會產生 README 檔案。
如果要從「裝置管理員」安裝，請遵循下列步驟。

Windows XP 的步驟：
1) 按一下 Windows 桌面上的「開始」按鈕。
2) 按一下「設定」。
3) 按一下「控制台」。
4) 在「控制台」中的「系統」圖示上按兩下。
5) 選取「系統內容」中的「硬體」標籤。
6) 按一下「裝置管理員」按鈕。
7) 按兩下「裝置管理員」中的「滑鼠及其他指標裝置」圖示。
8) 按兩下滑鼠圖示，如「PS/2 相容滑鼠」。
9) 選取「滑鼠內容」中的「驅動程式」標籤。
10) 按一下「更新驅動程式...」按鈕。
11) 在「升級裝置驅動程式精靈」中，按一下「從清單或特定的位置安裝（進階）」旁邊的圓鈕。
12) 按一下「下一步>」按鈕。
13) 按一下「不要搜尋。我會選擇要安裝的驅動程式」旁邊的圓鈕
14) 按一下「下一步>」按鈕。
15) 按一下「自光碟安裝...」按鈕。
16) 按一下「從磁片安裝」中的「瀏覽...」按鈕。
17) 在「尋找檔案」中指定 ktp.inf 並按一下「開啟」按鈕。
18) 按一下「從磁片安裝」中的「確定」按鈕。
19) 在「機型」中選取 Elantech TouchPad  並按「下一步>」按鈕。
20) 如果出現「硬體安裝」（驅動程式警告），請按一下「仍要繼續」按鈕。
21) 指定的滑鼠驅動程式會安裝到電腦中。
22) 按一下「升級裝置驅動程式精靈」中的「完成」按鈕。
23) 按一下「滑鼠內容」中的「關閉」按鈕。
23) 若系統要您在「系統設定變更」中重新啟動，請按一下「是」按鈕並重新啟動系統。

Windows 2000 的步驟：
1) 按一下 Windows 桌面的「開始」按鈕。
2) 按一下「設定」。
3) 按一下「控制台」。
4) 在「控制台」中的「系統」圖示上按兩下。
5) 選取「系統內容」中的「硬體」標籤。
6) 按一下「裝置管理員」按鈕。
7) 按兩下「裝置管理員」中的「滑鼠及其他指標裝置」圖示。
8) 按兩下滑鼠圖示，如「PS/2 相容滑鼠」。
9) 選取「滑鼠內容」中的「驅動程式」標籤。
10) 按一下「更新驅動程式...」按鈕。
11) 按一下「下一步>」按鈕。
12) 在「升級裝置驅動程式精靈」中，於「請顯示這個裝置目前的驅動程式清單，讓我從清單中指定驅動程式」旁的圓鈕上按一下。
13) 按一下「下一步>」按鈕。
14) 按一下「自光碟安裝...」按鈕。
15) 按一下「從磁片安裝」中的「瀏覽...」按鈕。
16) 變更至驅動程式所在的目錄，在「尋找檔案」中按一下 ktp.inf，再按一下「開啟」按鈕。
17) 按一下「從磁片安裝」中的「確定」按鈕。
18) 在「機型」中選取 Elantech TouchPad，再連按二次「下一步>」按鈕。
19) 如果顯示「沒有找到數位簽章」（驅動程式警告），請按一下「是」。
20) 指定的滑鼠驅動程式會安裝到電腦中。
21) 按一下「升級裝置驅動程式精靈」中的「完成」按鈕。
22) 按一下「滑鼠內容」中的「關閉」按鈕。
23) 若系統要您在「系統設定變更」中重新啟動，請按一下「是」按鈕並重新啟動系統。

2. 解除安裝（完全刪除）
1) 按一下 Windows 桌面上的「開始」按鈕。
2) 按一下「控制台」。
3) 按兩下「控制台」內的「新增/移除程式」圖示。
4) 選取 "KTP Ware PS2-WDM 5.0.0.0"，並按一下「變更/移除」按鈕。
5) 若系統在「確認已刪除檔案」中詢問您是否要加以刪除，請按一下「確定」按鈕。
6) 若系統在「已完成解除安裝」中詢問您是否要重新啟動，請按一下「是」按鈕並重新啟動系統。

3. 附註
這個標題是針對需要注意的項目。

3.1 外部滑鼠連接
將滑鼠連接到 PS/2 埠或 USB 埠時，這個標題會處理限制情況。

3.1.1 InteliMouse Explorer 連接
使用 InteliMouse Explorer 時，請將它連接到 USB 埠。如果是連接到使用 PS/2 轉換連接器的 PS/2 埠，則可能無法順利執行滑鼠操作，需視設定狀況而定。標準作法是將滑鼠連接到 USB 埠。（有些在「滑鼠內容」中指定的按鈕功能，可能沒有作用。）

3.1.2 USB 埠連接
標準作法是從連接到 USB 埠的滑鼠進行作業。（有些在「滑鼠內容」中指定的按鈕功能，可能無法作用。）

3.1.3 外部滑鼠作業（連接 PS/2 埠時）
(1) 從啟動 PC 一直到從外部滑鼠開始操作，任何作業都是透過內部 TouchPad 模式來進行（「滑鼠內容」也會顯示 TouchPad 內容）。移動外部滑鼠可能會取消 TouchPad 模式（「滑鼠內容」也會切換到標準作業）。

(2) 如果您的機型兼具操控桿和 TouchPad，請閱讀下文。

設定為「僅限操控桿」時的作業：
設定為「僅限操控桿」時，無法從外部滑鼠作業（只能利用操控桿來操作）。如果要從外部滑鼠作業，就必須重設為「僅限 TouchPad」或「兩者皆是」。

如何設定：
1) 於儲存在工作列的「滑鼠」圖示上按兩下。
2) 選取「滑鼠內容」中的「快速設定」標籤。
3) 在「指標裝置啟用功能」中，按一下「僅限 TouchPad」或「兩者皆是」旁邊的圓鈕。
4) 按一下「套用」按鈕。
5) 按一下「確定」按鈕。

3.2 放大 / 縮小功能
如果在指定按鈕功能時也一併使用放大/縮小功能，某些應用程式可能會以下列方式運作。

[範例]
在 Word/Excel
放大功能：放大每一頁
縮小功能：縮小每一頁

在 Internet Explorer (IE)
放大功能：縮小字型
縮小功能：放大字型

這種現象是應用程式的規格所造成的。

3.3 取消勾選「快速起始設定」時的動作
如果取消勾選「快速起始設定」，TouchPad 的某些功能將無法作用。

如何設定「快速起始設定」：
1) 按兩下儲存在工作列的「滑鼠」圖示。
2) 選取「滑鼠內容」中的「硬體」標籤。
3) 按一下「內容」按鈕。
4) 選取「Elantech TouchPad 內容」中的「進階設定」。
5) 按一下「快速起始設定」旁邊的勾選框（勾選方框）。
6) 在「系統設定變更」中，若系統要您重新啟動，請按一下「是」按鈕並重新啟動系統。

3.4 螢幕陣列（解析度）
將螢幕陣列（解析度）設定為 640 x 480 像素時，將不會顯示「滑鼠內容」的底端部份。請設定為 800 x 600 像素或更高的解析度。

3.5 拖曳鎖定作業
如果您的機型兼具操控桿和 TouchPad，請閱讀下文。

拖曳鎖定作業：
如果在拖曳鎖定時碰觸到操控桿，就會取消拖曳鎖定。
