KTP Ware - Fichier README pour système Windows
Copyright {c}2004 Elantech Devices Corp.

Table des matières
1. Installation
 1.1 Installation standard
 1.2 Installation à partir du "Gestionnaire de périphériques"

2. Désinstallation (suppression totale)

3. Remarques
 3.1 Connexion d'une souris externe
  3.1.1 Connexion InteliMouse Explorer
  3.1.2 Connexion au port USB
  3.1.3 Opération avec souris externe (lorsque le port PS/2 est connecté)

 3.2 Fonction Zoom avant / Zoom arrière
 3.3 Opérations à effectuer lorsque la fonction d'initialisation rapide est désactivée
 3.4 Résolution de l'écran
 3.5 Opération de verrouillage du déplacement

1. Installation
Ce pilote ne doit être utilisé que sous Windows 2000/XP. Il ne fonctionnera pas sous un autre système d'exploitation.
La configuration standard ne s'exécutera que sous Windows 2000/XP.
Elle ne peut pas être définie à partir d'un autre système d'exploitation.

1.1 Installation standard
Exécutez Setup.exe et installez KTP Ware

1.2 Installation à partir du "Gestionnaire de périphériques".
Vous pouvez procéder à l'installation à partir du gestionnaire de périphériques sans exécuter Setup.exe.
Toutefois, vous ne trouverez pas de fichier Readme sur le système.
Pour installer le produit à partir du gestionnaire de périphériques, procédez aux opérations ci-dessous.

Procédure pour Windows XP :
1) Cliquez sur le bouton "Démarrer" sur le bureau Windows.
2) Sélectionnez "Paramètres".
3) Sélectionnez "Panneau de configuration".
4) Cliquez deux fois sur l'icône "Système" dans la fenêtre "Panneau de configuration".
5) Sélectionnez l'onglet "Matériel" dans "Propriétés système".
6) Cliquez sur le bouton "Gestionnaire de périphériques".
7) Cliquez deux fois sur l'icône "Souris et autres périphériques de pointage" dans le "Gestionnaire de périphériques".
8) Cliquez deux fois sur l'icône de la souris. Exemple : "Souris compatible PS/2".
9) Sélectionnez l'onglet "Pilote" dans "Propriétés de souris".
10) Cliquez sur le bouton "Mettre à jour le pilote...".
11) Sélectionnez le bouton d'option correspondant à "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)" dans la fenêtre "Assistant Mise à jour du matériel".
12) Cliquez sur le bouton "Suivant>".
13) Sélectionnez le bouton d'option "Ne pas rechercher. Je vais choisir le pilote à installer."
14) Cliquez sur le bouton "Suivant>".
15) Cliquez sur le bouton "Disque fourni...".
16) Cliquez sur "Parcourir..." dans "Installer à partir du disque".
17) Accédez au répertoire dans lequel se trouve le pilote et sélectionnez "ktp.inf" dans la zone d'emplacement du fichier, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
18) Cliquez sur le bouton "OK" dans "Installer à partir du disque".
19) Sélectionnez "Elantech TouchPad" dans "Modèle" et cliquez sur le bouton "Suivant>".
20) Si la fenêtre d'installation du matériel (avertissement lié au pilote) s'affiche, cliquez sur le bouton permettant de continuer.
21) Le pilote de souris spécifié va être installé sur l'ordinateur.
22) Cliquez sur le bouton "Terminer" dans la fenêtre "Assistant Mise à jour du matériel".
23) Cliquez sur le bouton "Fermer" dans la fenêtre "Propriétés de souris".
24) Dans "Modification des paramètres système", sélectionnez "Oui" et redémarrez le système.

Procédure pour Windows 2000 :
1) Cliquez sur le bouton "Démarrer" sur le bureau Windows.
2) Sélectionnez "Paramètres".
3) Sélectionnez "Panneau de configuration".
4) Cliquez deux fois sur l'icône "Système" dans la fenêtre "Panneau de configuration".
5) Sélectionnez l'onglet "Matériel" dans "Propriétés système".
6) Cliquez sur le bouton "Gestionnaire de périphériques".
7) Cliquez deux fois sur l'icône "Souris et autres périphériques de pointage" dans le "Gestionnaire de périphériques".
8) Cliquez deux fois sur l'icône de la souris. Exemple : "Souris compatible PS/2".
9) Sélectionnez l'onglet "Pilote" dans "Propriétés de souris".
10) Cliquez sur le bouton "Mettre à jour le pilote...".
11) Cliquez sur le bouton "Suivant>".
12) Sélectionnez le bouton d'option "Afficher la liste des pilotes connus pour ce périphérique, afin de pouvoir choisir un pilote spécifique" dans l'assistant "Mise à jour de pilote de périphérique".
13) Cliquez sur le bouton "Suivant>".
14) Cliquez sur le bouton "Disque fourni...".
15) Cliquez sur le bouton "Parcourir..." dans "Installer à partir du disque".
16) Accédez au répertoire dans lequel se trouve le pilote et sélectionnez "ktp.inf" dans la zone d'emplacement du fichier, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
17) Cliquez sur le bouton "OK" dans "Installer à partir du disque".
18) Sélectionnez "Elantech TouchPad" dans "Modèle" et cliquez sur le bouton "Suivant>" deux fois.
19) Si un message indique que la signature numérique est introuvable (avertissement relatif au pilote), cliquez sur le bouton "Oui".
20) Le pilote de souris spécifié va être installé sur l'ordinateur.
21) Cliquez sur le bouton "Terminer" dans l'assistant "Mise à jour de pilote de périphérique".
22) Cliquez sur le bouton "Fermer" dans la fenêtre "Propriétés de souris".
23) Dans "Modification des paramètres système", sélectionnez "Oui" et redémarrez le système.

2. Désinstallation (suppression totale)
1) Cliquez sur le bouton "Démarrer" sur le bureau Windows.
2) Sélectionnez "Panneau de configuration".
3) Cliquez deux fois sur l'icône "Ajouter ou supprimer des programmes" dans "Panneau de configuration".
4) Sélectionnez "KTP Ware PS2-WDM 5.0.0.0" et cliquez sur le bouton "Modifier/Supprimer".
5) Confirmez la suppression des fichiers en cliquant sur le bouton "OK".
6) Pour redémarrer le système, dans la fenêtre indiquant que la désinstallation est terminée, cliquez sur le bouton "OK".

3. Remarques
Cette section traite des éléments qui nécessitent une attention spéciale.

3.1 Connexion de souris externe
Cette section traite des restrictions existantes lors de la connexion d'une souris à un port PS/2 ou USB.

3.1.1 Connexion InteliMouse Explorer
Si vous utilisez InteliMouse Explorer, connectez-le au port USB. S'il est connecté au port PS/2 avec le connecteur de conversion PS/2, il se peut que les opérations de la souris ne s'exécutent pas correctement, selon les conditions de configuration. L'opération à partir de la souris connectée au port USB sera standard. Certaines fonctions associées à des boutons dans "Propriétés de souris" peuvent être inactives). 

3.1.2 Connexion à un port USB
L'opération à partir de la souris connectée au port USB sera standard.
Certaines fonctions associées à des boutons dans "Propriétés de souris" peuvent être inactives). 

3.1.3 Opération avec souris externe (lorsque le port PS/2 est connecté)
(1) De l'activation du PC au début de l'opération à partir de la souris externe, toute action est effectuée via le mode Pavé tactile interne (les propriétés du pavé tactile apparaîtront également dans la fenêtre "Propriétés de souris"). Vous pouvez désactiver le mode Pavé tactile en déplaçant la souris externe (la fonction standard sera activée dans la fenêtre "Propriétés de souris"). 

(2) Lisez les informations ci-dessous si votre modèle dispose à la fois d'une manette de pointage et d'un pavé tactile.

Etapes à suivre lorsque l'option "Manette" est sélectionnée :
vous ne pouvez pas utiliser la souris externe lorsque l'option "Manette" est sélectionnée (seules les opérations avec la manette sont possibles). Pour pouvoir utiliser la souris externe, vous devez sélectionner l'option "Boîtier" ou "Manette & boîtier".

Pour configurer :
1) Cliquez deux fois sur l'icône "Souris" dans la barre des tâches.
2) Sélectionnez l'onglet "Configuration rapide" dans "Propriétés de souris".
3) Cliquez sur le bouton d'option correspondant à "Boîtier" ou "Manette & boîtier" dans la zone d'activation du périphérique de pointage.
4) Cliquez sur le bouton "Appliquer".
5) Cliquez sur le bouton "OK".

3.2 Fonction Zoom avant / Zoom arrière
Si la fonction Zoom avant / Zoom arrière a été enregistrée lors de l'affectation des boutons de fonction, il se peut que certaines applications se comportent de la façon décrite ci-dessous.

[Exemple]
Dans Word/Excel
la fonction de zoom avant permet d'agrandir chaque page
la fonction de zoom arrière permet de réduire la taille de chaque page

Dans Internet Explorer (IE)
la fonction de zoom avant permet de réduire la taille de la police
la fonction de zoom arrière permet d'augmenter la taille de la police

Ce phénomène est engendré par les spécifications de l'application.

3.3 Opérations à effectuer lorsque la fonction d'initialisation rapide est désactivée
Si la fonction d'initialisation rapide est désactivée, certaines fonctions du pavé tactile ne seront pas actives.

Pour configurer l'initialisation rapide :
1) Cliquez deux fois sur l'icône "Souris" dans la barre des tâches.
2) Sélectionnez "Matériel" dans "Propriétés de souris".
3) Cliquez sur le bouton "Propriétés".
4) Sélectionnez l'onglet "Paramètres avancés" dans "Propriétés d'Elantech TouchPad".
5) Sélectionnez la case à cocher correspondant à "Initialisation rapide" (cochez la case).
6) Dans "Modification des paramètres système", cliquez sur le bouton "Oui" pour redémarrer le système.

3.4 Résolution de l'écran
La partie inférieure de la fenêtre "Propriétés de souris" ne s'affiche pas lorsque la résolution de l'écran correspond à 640 x 480 pixels. Sélectionnez 800 x 600 pixels ou plus. 

3.5 Opération de verrouillage du déplacement
Lisez les informations ci-dessous si votre modèle dispose à la fois de la manette de pointage et du pavé tactile.

Opération de verrouillage du déplacement :
Le verrouillage du déplacement peut être annulé si la manette de pointage est touchée lors de l'opération.
