KTP Ware README ファイル Windows システム版
Copyright {c}2004 Elantech Devices Corp.

目次
1. インストールについて
 1.1 標準インストール
 1.2 「デバイス マネージャ」からのインストール

2. アンインストール（完全削除）について

3. 注意事項について
 3.1 外部マウス接続について
  3.1.1 インテリマウス エクスプローラ接続について
  3.1.2 USBポート接続について
  3.1.3 外付けマウス動作について(PS/2ポート接続時)

 ドラッグ ロック動作について3.2 ズームイン／ズームアウト機能について
 3.3 高速初期化のチェックを外した場合の動作について
 3.4 画面の領域（解像度）について
 3.5 ドラッグ ロック動作について 

1. インストールについて
本ドライバは、Windows 2000/XP 専用です。他のOSでは動作致しませんのでご注意下さい。
標準インストールでのセットアップにおいては、Windows 2000/XP 上でのみ動作します。
他のOSからではセットアップできないようになっています。 

1.1 標準インストール
Setup.exeを実行してKTDWareをインストールします。

1.2 ［デバイス マネージャ］からのインストール。
Setup.exeを実行しなくてもデバイス マネージャからでもインストールすることができます。
ただし、本インストールでは、Readmeファイルはシステムへコピーされません。
デバイス マネージャからインストールする場合は、以下の手順で行って下さい。 

Windows XP の手順：
1) Windowsデスクトップで「スタート」ボタンをクリックします。
2)［設定］をクリックします。
3)［コントロール パネル］をクリックします。
4)［コントロール パネル］内の［システム］アイコンをダブルクリックします。
5)［マウスのプロパティ］で［ドライバ］タブを選びます。
6)［デバイス マネージャ］ボタンをクリックします。
7)［デバイス マネージャ］で［マウス］アイコンをダブルクリックします。
8)［PS/2 準拠マウス］などの［マウス］アイコンをダブルクリックします。
9)［マウスのプロパティ］で［ドライバ］タブを選びます。
10)［ドライバの更新］ボタンをクリックします。
11)［デバイス ドライバのアップグレード ウィザード］で［次へ>］ボタンをクリックします。
12)［次へ>］ボタンをクリックします。
13)［一覧または特定の場所からインストールする。］のラジオ ボタンをクリックします。
14)［次へ>］ボタンをクリックします。
15)［ディスク使用］をクリックします。
16)［フロッピー ディスクからインストール］で［参照］をクリックします。
17) ドライバが置かれているディレクトリーに変更し、［ファイルの場所］で［ktp.inf］を指定し、
   ［開く］ボタンをクリックしてください。
18)［フロッピー ディスクからインストール］で［OK］をクリックします。
19)［モデル］で［Elantech TouchPad］を選択し、［次へ>］ボタンをクリックします。
20)［ドライバの警告］が表示された場合は、［はい］ボタンをクリックします。
21) 指定されたマウス ドライバがコンピュータにインストールされます。
22)［デバイス ドライバのアップグレード ウィザード］で［完了］ボタンをクリックします。
23)［マウスのプロパティ］で［閉じる］ボタンをクリックします。
24)［システム設定の変更］で再起動するかどうかを尋ねてきたら、［はい］ボタンをクリックして、システムを再起動します。

Windows 2000 の手順：
1) Windowsデスクトップで「スタート」ボタンをクリックします。
2)［設定］をクリックします。
3)［コントロール パネル］をクリックします。
4)［コントロール パネル］内の［システム］アイコンをダブルクリックします。
5)［マウスのプロパティ］で［ドライバ］タブを選びます。
6)［デバイス マネージャ］ボタンをクリックします。
7)［デバイス マネージャ］で［マウス］アイコンをダブルクリックします。
8)［PS/2 準拠マウス］などの［マウス］アイコンをダブルクリックします。
9)［マウスのプロパティ］で［ドライバ］タブを選びます。
10)［ドライバの更新］ボタンをクリックします。
11)［次へ>］ボタンをクリックします。
12)［デバイス ドライバのアップグレード ウィザード］で
［このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する］の隣にあるラジオ・ボタンを選択します。
13)［次へ>］ボタンをクリックします。
14)［ディスク使用］をクリックします。
15)［フロッピー ディスクからインストール］で［参照］をクリックします。
16) ドライバが置かれているディレクトリーに変更し、［ファイルの場所］で［ktp.inf］を指定し、
   ［開く］ボタンをクリックしてください。
17)［フロッピー ディスクからインストール］で［OK］をクリックします。
18)［モデル］で［Elantech TouchPad］を選択し、［次へ>］ボタンをクリックします。
19)［デジタル署名が見つかりません］(ドライバの警告)が表示されたら、［はい］ボタンをクリックします。
20) 指定されたマウス ドライバがコンピュータにインストールされます。
21)［デバイス ドライバのアップグレード ウィザード］で［完了］ボタンをクリックします。
22)［マウスのプロパティ］で［閉じる］ボタンをクリックします。
23)［システム設定の変更］で再起動するかどうかを尋ねてきたら、［はい］ボタンをクリックして、システムを再起動します。

2. アンインストール（完全削除）について
1) Windowsデスクトップで「スタート」ボタンをクリックします。
2)［コントロール パネル］をクリックします。
3)［コントロール パネル］内の［アプリケーションの追加と削除］アイコンをダブルクリックします。
4)［KTP Ware PS2-WDM 5.0.0.0］を選択し、［変更/削除...］ボタンをクリックします。
5)［ファイル削除の確認］で、削除するかどうかを尋ねてきますので［OK］ボタンをクリックします。
6)［アンインストールの完了］で、再起動するかどうかを尋ねてきますので［OK］ボタンをクリックして、システムを再起動します。

3. 注意事項について
本項目は注意すべきことについて記載しています。

3.1 外部マウス接続について
PS/2ポートまたは、USBポートへマウスを接続したときの制限事項につて記載しています。

3.1.1 インテリ マウス エクスプローラ接続について
インテリ マウス エクスプローラを使用する場合は、USBポートへ接続して下さい。PS/2変換コネクタを使用して、PS/2ポートへ接続した場合
は、設定条件によってはマウス動作が正常に行われないときがあります。また、USBポートへ接続したマウスからの操作においては、マウスの標準機能動作となります（［マウスのプロパティ］でボタンに割り当てられた機能が一部動作しないものがあります）。

3.1.2 USB ポート接続
USBポートへ接続したマウスからの操作においては、マウスの標準機能動作となります。
（［マウスのプロパティ］でボタンに割り当てられた機能が一部動作しないものがあります）。

3.1.3 外付けマウス動作について(PS/2ポート接続時)
① PC起動後、外付けマウスから操作するまでは、内部のタッチパッド モードで動作しています（［マウスのプロパティ］もタッチパッドのものが表示されます）。
外付けマウスを動かすことによりタッチパッド モードが解除されます（［マウスのプロパティ］も標準のものに切り替わります）。


② お客様ご使用の機種が、ポインティング スティックとタッチパッドが搭載されている場合は、次をお読み下さい。 

スティックのみ設定時の動作：
［スティックのみ］設定時には、外付けマウスからの操作ができません（スティックのみとなります）。
外付けマウスから操作させるためには、［タッチパッドのみ］または、［両方］に設定し直す必要があります。

設定方法：
1) タスク トレイに格納されている［マウス］アイコンをダブルクリックします。
2)［マウスのプロパティ］で［クイック セットアップ］タブを選びます。
3 ［ポインティングデバイスを使用可能にする機能］で［タッチパッドのみ］または、［両方］の隣にあるラジオ ボタンをクリックします。
4)［適用］ボタンをクリックします。
5)［OK］ボタンをクリックします。

3.2 ズームイン／ズームアウト機能について
ボタンの割り当て機能にてズームイン／ズームアウトを設定した場合、アプリケーションによっては以下の動作をします。

【 例 】
Word/Excelの場合。
ズームイン機能：ページ単位で拡大されます。
ズームアウト機能：ページ単位で縮小されます。

Internet Explorer (IE) の場合。
ズームイン機能: フォントを小さくします。
ズームアウト機能: フォントを大きくします。

本現象はアプリケーションの仕様によるものです。

3.3 高速初期化のチェックを外した場合の動作について
高速初期化のチェックを外すと、タッチパッドの機能の一部が動作しなくなります。

高速初期化の設定方法：
1) タスク トレイに格納されている［マウス］アイコンをダブルクリックします。
2)［マウスのプロパティ］で［ハードウェア］タブを選びます。
3)［プロパティ］ボタンをクリックします。
4)［Elantech TouchPad のプロパティ］で［詳細設定］タブを選びます。
5)［高速初期化］の隣にあるチェックボックスをクリックします（チェックを付けます）。
6)［システム設定の変更］で再起動するよう指示があった場合は、［はい］ボタンをクリックし、システムを再起動します。

3.4 画面の領域（解像度）について
画面領域（解像度）を640 × 480ピクセルに設定すると、［マウスのプロパティ］画面の下部が表示されなくなります。800 × 600ピクセル以上でご使用下さい。


3.5 ドラッグ ロック動作について
お客様ご使用の機種が、ポインティング スティックとタッチパッドが搭載されている場合は、次をお読み下さい。

ドラッグ ロック動作：
ドラッグロック中にポインティング スティックに触れると、ドラッグ ロックが解除されます。
